BR2_arm=y
BR2_cortex_a7=y
BR2_PACKAGE_HOST_LINUX_HEADERS_CUSTOM_4_13=y
BR2_TARGET_GENERIC_ISSUE="Welcome to Bananapi M2 Plus"
BR2_ROOTFS_POST_IMAGE_SCRIPT="support/scripts/genimage.sh"
BR2_ROOTFS_POST_SCRIPT_ARGS="-c board/sinovoip/m2-plus/genimage.cfg"
BR2_LINUX_KERNEL=y
BR2_LINUX_KERNEL_CUSTOM_VERSION=y
BR2_LINUX_KERNEL_CUSTOM_VERSION_VALUE="4.13.3"
BR2_LINUX_KERNEL_DEFCONFIG="sunxi"
BR2_LINUX_KERNEL_DTS_SUPPORT=y
BR2_LINUX_KERNEL_INTREE_DTS_NAME="sun8i-h3-bananapi-m2-plus"
BR2_TARGET_ROOTFS_EXT2=y
BR2_TARGET_ROOTFS_EXT2_4=y
# BR2_TARGET_ROOTFS_TAR is not set
BR2_TARGET_UBOOT=y
BR2_TARGET_UBOOT_BUILD_SYSTEM_KCONFIG=y
BR2_TARGET_UBOOT_CUSTOM_VERSION=y
BR2_TARGET_UBOOT_CUSTOM_VERSION_VALUE="2017.07"
BR2_TARGET_UBOOT_BOARD_DEFCONFIG="Sinovoip_BPI_M2_Plus"
BR2_TARGET_UBOOT_NEEDS_DTC=y
BR2_TARGET_UBOOT_NEEDS_PYLIBFDT=y
BR2_TARGET_UBOOT_FORMAT_CUSTOM=y
BR2_TARGET_UBOOT_FORMAT_CUSTOM_NAME="u-boot-sunxi-with-spl.bin"
BR2_TARGET_UBOOT_BOOT_SCRIPT=y
BR2_TARGET_UBOOT_BOOT_SCRIPT_SOURCE="board/sinovoip/m2-plus/boot.cmd"
BR2_PACKAGE_HOST_DOSFSTOOLS=y
BR2_PACKAGE_HOST_GENIMAGE=y
BR2_PACKAGE_HOST_MTOOLS=y
